Информация
о антивандальной уличной конструкции „Люкс“ 
для кофейных автоматов.
Предлагаем Вашему вниманию антивандальную уличную конструкцию „Люкс“ для торговых автоматов (в дальнейшем –конструкция).
Конструкция не имеет аналогов на рынках Украины, России. Она также превосходит по своим характеристикам лучшие конструкции Европы. Конструкция полностью адаптирована к условиям эксплуатации в Украине. [image: image1.jpg]=, YKkpaincbka )
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Что позволило нам создать такую уникальную конструкцию? Прежде всего огромный опыт, накопленный нашей компанией за 15 лет работы на рынке вендинга, в том числе 3 года опыта эксплуатации различных торговых автоматов на улице Крещатик в г. Киеве при температурах от -30°С до +45°С.

Конструкция была полностью разработана нами и производится исключительно нашей

компанией. 

В настоящее время конструкции производятся для следующих моделей кофейных автоматов: Sagoma H7 (Rhea Vendors), MK-O1 и МК-02 (Разумные машины).

Конструкция выполнена из отдельных модулей, со съемной лицевой частью, что позволяет изменять дизайн и технологические отверстия двери под любой тип и для любой модели торгового автомата. Кроме того, конструкция может производится для установки мини-шопа или линейки(модуля), состоящей из 2-5 разных автоматов. 
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Дизайн двери в серийно выпускаемых конструкциях, может выбираться Вами из трех предложенных вариантов и также Вы можете выбрать дизайн технологических отверстий   из нескольких вариантов без изменения стоимости конструкции либо сделать сплошную дверь с металлическими кнопками, нажимающими кнопки автомата, либо свой вариант.
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Конструкция  может быть  оснащена целым перечнем опций, которые приобретаются за дополнительную оплату.
Ниже приведены варианты комплектации конструкции «Люкс»:

1. Корпус, оцинкованный, окрашенный порошковой антикоррозионной краской для уличного применения  
2. Корпус + металлические кнопки, нажимающие кнопки автомата  
3. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление (без утепления пенофенолом и без розеток) 
4. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление (без утепления пенофенолом и без розеток) + электромонтаж и расходные материалы 

5. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление (без утепления пенофенолом и без розеток) + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток 

6. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление (без утепления пенофенолом и без розеток) + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик 
7. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом 
8. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление  + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом  + конвектор воздушный 
9. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление  + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом  + конвектор воздушный + вентилятор с решеткой 

10. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом  + конвектор воздушный + вентилятор с решеткой + замок 
11. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом  + конвектор воздушный + вентиляторы с решетками + замок + защита от перенапряжения 
12. Корпус +металлические кнопки+ подсветка с сумеречным датчиком и заземление + электромонтаж и расходные материалы  + электрический щиток +электрический счетчик + утепление пенофенолом  + конвектор воздушный + вентилятор с решеткой + замок + защита от перенапряжения +защита от холодного запуска 
Вы также можете сами сформировать состав Вашей конструкции согласно приведенной ниже таблице:
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Цена, с НДС (грн)

Корпус 8192 1638 9830

Наименование Марка, тип Ед. Кол-во

Цена без НДС (грн) НДС (грн)

Цена, с НДС (грн)

Автоматический 

выключатель

SН201 С16 шт. 1

Автоматический 

выключатель

SН201 С10 шт. 4

Гребенка штырьковая 

однофазная

PS 1/60/10 шт. 0,1

Заглушка на гребенку PS-END 0 шт. 1

Счетчик электроэнергии ЦЭ6807П 220В 5-60А R5 шт. 1

Кнопки металлические шт. 1 288 58 345

Подсветка с сумеречным 

датчиком и заземление

шт. 1 690 138 828

Электрический щиток шт. 1 230 46 276

Утепление  Пенофенол шт. 1 288 58 345

Реле (защита от 

перенапряжения)

РН-16ТМ шт. 1 293 59 352

Защита от холодного запуска Термореле пускатель шт. 1 460 92 552

Конвектор воздушный 400 Вт шт. 1 460 92 552

Вентилятор DP201AT 2122HST шт. 2

Решетка к вентилятору FG-12 шт. 1

Электромонтаж и расходные 

материалы

шт. 1 575 115 690

Замок  Гранит шт. 1 259 52 311

Анкера шт. 2 87 17 104

ИТОГО 4205 841 5046

470

221

392 78

37 184


Внешний вид  некоторых опций:
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Конструкция окупается за 12-14 месяцев за счет того, что:

· Аналогов конструкции нет, поэтому она привлекает внимание покупателей своей необычностью и уникальностью.
· Автоматическая подсветка двери и фронтальная подсветка привлекают внимание покупателей в вечернее и ночное время.

· За счет сменной рекламы можно проводить различные акции, повышающие продажи.

· Козырек крыши позволяет покупателям спрятаться от непогоды и спокойно выпить чашечку кофе.

· Автомат работает всегда при любой температуре на улице.

· Регулировать температуру внутри конструкции можно термостатом, экономя при этом на затратах по оплате электроэнергии.
· Ресурс автомата сохраняется, так как он эксплуатируется в надлежащих условиях.
· Отсутствуют затраты на восстановительный ремонт автомата после актов вандализма.

· Автомат и конструкция не отпугивают покупателей ударами тока, поскольку имеется заземление, соответствующее нормам.
· Качество напитков остается всегда неизменным, поскольку активная система вентиляции не позволяет ингредиентам сбиваться в комок, нарушая тем самым рецептуру напитка. Ингредиенты используются на 100 % без отходов.

· Используя рекламный комплект, имеющийся в опциях, можно получать дополнительный доход за счет размещения сменной брендовой рекламы.
При пилотной эксплуатации конструкций в течение трех месяцев в трех разных местах, общий уровень продаж увеличивался на 30-50 % (места с преобладанием первичного потребления, т.е. с проходящим потоком людей).
Коммерческие условия:

· Цена указана без доставки и монтажа. Цена указана для любого количества конструкций. Минимальный заказ 50 штук. Предоплата 100%.Отпуск конструкции после 100% оплаты.

· Срок изготовления 90 дней.

· Конструкция поставляется в собранном виде.

· Условия поставки: со склада Продавца

· Гарантия 12 месяцев
По вопросам, связанным с заказом конструкции, просьба обращаться к:

Валерий Богушев
м.т. (067)3108877
E-mail: uvkltd@gmail.com
www.vending.com.ua
            Будем рады сотрудничеству!
